| 線上說明
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 目錄代理伺服器組態設定標籤
> 此檢視可顯示與設定此指定目錄代理伺服器實體之方式相關的 [設定] 及 [加密] 標籤。

> [設定] 標籤可讓您設定以下參數：

> 網路。顯示目錄代理伺服器實體的 [主機名稱]、[連接埠] 及 [SSL 連接埠]。

> 主機。輸入目錄代理伺服器將監聽連線的 主機介面的 IP 位址名稱。只有在執行目錄代理伺服器的主機上具備多個網路介面時，才需要此屬性。主機名稱預設為 [localhost]，表示目錄代理伺服器將監聽所有可用的網路介面。

> 連接埠。輸入目錄代理伺服器將監聽傳入連線的 連接埠編號。此欄位的有效值為 1 到 65535。根據預設值，此值會設定為 389，如指定給 LDAP 一樣。此連接埠號碼不能與在相同主機上執行的其他 LDAP 伺服器連接埠號碼相同。在 UNIX 平台上，必須以 root 身份啟動伺服器以監聽小於 1024 的連接埠號碼。

> SSL 連接埠。輸入代表連接埠號碼的值，以監聽 LDAP (LDAP over SSL) 連線。根據預設值，目錄代理伺服器不會監聽來自 LDAP 用戶端的連線。必須提供該值以使用此非標準功能啟用來自用戶端的 LDAPS 連線（如使用 636 的值）。該值不能與主機的值相同。此選項也需要 TLS/SSL 組態，此組態位於加密標籤。

> SSL/TLS。 顯示目前選取的組態，目錄代理伺服器 將其作為傳送及要求伺服器及用戶端之 SSL 憑證的位置。它也可為用戶端識別目錄代理伺服器的 SSL/TLS 版本，以及為 目錄代理伺服器 識別後端通訊的 SSL/TLS 版本。

> 連線。 顯示目錄代理伺服器 連線積存值，讓您指定連線數量上限，以及設定連線集區逾時值。

> Unix。 顯示目錄代理伺服器 實例的 UNIX 使用者 ID 及工作目錄。

> 設定值儲存為。 讓您為下拉式方塊目前顯示的編輯工作階段指定 目錄代理伺服器 名稱值。您也可以建立新的 目錄代理伺服器 組態，或刪除現有的 目錄代理伺服器 組態。

> 版權所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 所有權利保留。