Contenido Índice
Sun Java(TM) System Directory Server Ayuda en línea

> # Separador Límites & controles de la configuración de sufijo encadenado

> Al manejar una solicitud en un sufijo encadenado, el servidor debe establecer una conexión y enlazar con el servidor encadenado. A continuación, envía su propia solicitud al servidor encadenado y todo esto puede afectar al rendimiento. Utilice los valores de este separador para configurar la interacción entre el servidor y el servidor encadenado.

> ## Devolución de cliente de control

> Estas opciones le ayudan a especificar cómo va a responder el servidor a las solicitudes de la aplicación cliente que implica el sufijo encadenado.

> Devolver referencia en búsqueda de ámbito. Active esta casilla de control para devolver referencias en respuesta a búsquedas de ámbito en el sufijo encadenado. Resulta más eficaz (pero menos transparente) devolver una referencia para que el cliente pueda buscar directamente en el servidor encadenado. Las referencias que se van a devolver se definen en el separador Configuración para este sufijo.

> Si no se activa la casilla de control, los resultados de las búsquedas generales en los sufijos encadenados se deben transmitir dos veces, primero al servidor y después al cliente. En este caso, puede limitar el tamaño y el tiempo de la operación de búsqueda encadenada con los campos siguientes.

> Límite de tamaño. Este campo especifica el número máximo de entradas que se deben devolver en respuesta a una solicitud de búsqueda en un sufijo encadenado. El rango válido es de -1 (sin límite) a 2147483647. El límite de tamaño predeterminado es 2000 entradas.

> No hay límite de tamaño. Active esta casilla de control para que se pueda devolver cualquier número de entradas desde una búsqueda encadenada. Desactive esta casilla de control para introducir un límite de tamaño.

> Límite de tiempo. En este campo, se especifica el límite de tiempo en segundos para las búsquedas en el sufijo encadenado. Cuando se supera el límite de tiempo, la conexión expira y se devuelve un error al cliente que realiza la solicitud. El rango válido es de -1 (sin límite) a 2147483647. El valor predeterminado es 3600 segundos.

> No hay límite de tiempo. Active esta casilla de control para que haya un tiempo de búsqueda ilimitado para una búsqueda encadenada. Desactive esta casilla de control para introducir un límite de tiempo.

> ## Encadenamiento en cascada

> El encadenamiento en cascada se produce cuando el servidor remoto vuelve a encadenar un sufijo encadenado. Si implementa el encadenamiento en cascada, debe utilizar los controles siguientes para configurar su comportamiento.

> Comprobar ACI local. Active esta casilla de control para permitir la evaluación de ACI locales en todos los sufijos encadenados que participan en el encadenamiento en cascada. Las solicitudes encadenadas utilizan derechos de proxy para acceder a los datos, pero el encadenamiento en cascada puede incluir servidores que no reconocen a los mismos usuarios. Active esta casilla de control si todos los servidores en cascada comparten la misma información sobre los usuarios.

> Número máximo de saltos. Especifique el número máximo de saltos (o enlaces) que están permitidos en el encadenamiento en cascada. Cada vez que se reenvía una solicitud a otro enlace del mismo sufijo encadenado, el contador de saltos disminuye. Cada uno de los enlaces encadenados siguientes con el que se contacte disminuye más el contador. Si un servidor encadenado recibe un conteo de 0, determina que se ha detectado un bucle y lo notifica a la aplicación cliente.

> El rango válido de valores es de 0 a 20. El número máximo predeterminado de saltos es 10.

> ## Gestión de conexión

> Estos campos controlan el conjunto de conexiones que mantiene el servidor para realizar operaciones en el sufijo encadenado.

> Número máximo de conexiones LDAP. Número máximo de conexiones LDAP que el servidor puede establecer con el servidor encadenado. El rango válido es de 1 a 50 conexiones. El valor predeterminado es 10 conexiones.

> Número máximo de conexiones TCP. Número máximo de conexiones TCP que el servidor puede establecer con el servidor encadenado. El rango válido es de 0 a 50 conexiones. El valor predeterminado es 3 conexiones.

> Número máximo de enlaces por conexión. Número máximo de operaciones de enlace pendientes por conexión TCP. El rango válido es de 1 a 25 enlaces por conexión. El valor predeterminado es 10 operaciones de enlace pendientes.

> Número máximo de reintentos de enlace. Número de veces que el servidor intentará volver a enlazar con el servidor encadenado si se produce un fallo. El valor cero indica que el servidor sólo intentará enlazar una vez. El rango válido es de 0 a 10 reintentos. El valor predeterminado es 3 reintentos.

> Número máximo de operaciones por conexión. Número máximo de operaciones pendientes por conexión. El rango válido es de 0 a 50 operaciones por conexión. El valor predeterminado es 10 operaciones.

> Expiración de tiempo de enlace. Tiempo (en segundos) que debe transcurrir para que expire un intento de enlace en el servidor encadenado. La expiración de tiempo predeterminada es 15 segundos.

> No hay expiración de tiempo de enlace. Active esta casilla de control para hacer que el servidor espere de forma indefinida al enlazar con un servidor encadenado. Desactive esta casilla de control para introducir una expiración de tiempo.

> Expiración de tiempo antes de abandono. Número de segundos que el servidor esperará a que se completen las operaciones en el servidor encadenado. Cuando haya expirado el tiempo, el servidor abandonará la operación encadenada. El rango válido es de 0 a 2147483647 segundos. La expiración de tiempo predeterminada es 10 segundos.

> No hay expiración de tiempo antes de abandono. Active esta casilla de control para que se espere de forma indefinida para una operación encadenada. Desactive esta casilla de control para que expire el tiempo y se abandonen las operaciones encadenadas.

> Duración de vida de conexión. Número de segundos que se va a mantener abierta la conexión entre el servidor y el servidor encadenado. Si mantiene una conexión abierta para varias operaciones, permitirá que se completen más rápidamente, pero se utilizarán más recursos si no hay más operaciones pendientes. El rango válido es de 0 (las conexiones no se mantienen abiertas) a 2147483647 segundos. De forma predeterminada, las conexiones se cierran inmediatamente después de una operación.

> Duración ilimitada. Active esta casilla de control para mantener siempre abiertas todas las conexiones a un servidor encadenado. Sólo debe mantener las conexiones abiertas todo el tiempo si tiene operaciones constantemente en el sufijo encadenado o si los recursos no son necesarios para otras operaciones. Desactive esta casilla de control para introducir un límite de tiempo para las conexiones.

> Contenido Índice

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados.