Inhalt Index
Sun Java(TM) System Administration Server Online-Hilfe

> # Dialogfeld „SNMP-Manager-Editor“

> Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Details zum Senden von Traps an eine Manager-Station hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

> Managerstation. Geben Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen oder die IP-Adresse der Manager-Station ein, die vom SNMP-Master-Agenten Traps empfangen sollte, oder bearbeiten Sie diese.

> Trap-Anschluss. Geben Sie die Nummer des Anschlusses ein, über den die Manager-Station SNMP-Trap-Nachrichten empfängt, oder bearbeiten Sie diese. Der Standard-Anschluss lautet 162.

> Mit Community. Geben Sie die Community-Zeichenfolge ein, die vom Master-Agenten beim Senden von Traps an diese Manager-Station berücksichtigt werden soll, oder bearbeiten Sie diese. Sie können zum Beispiel Sun ONE Server verwenden, um den Trap-Ursprung zu identifizieren.

> Inhalt Index

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.