##

### 快速配置阵列

注 您还可通过更改概要文件按钮来更改存储阵列磁盘概要文件。另请参阅关于创建存储池和配置阵列。

1. 单击“阵列管理”页面上的“单个阵列配置”。
2. 在表格中选择某个存储阵列。
3. 单击“快速配置”。
4. 在“说明”文本字段中输入阵列的说明。

最多可输入 26 个字符。

5. 单击“保存”。

如果您要将存储设备添加到概要文件，请继续执行以下步骤。

6. 单击“向概要文件中添加存储设备”，以将存储设备添加到概要文件。

“托架汇总”表格中将列出所有尚未分配至存储池的托架和磁盘驱动器。

7. 从表格中选择某个托架。

您可以将阵列中的所有驱动器或某些数量的驱动器添加到概要文件。

8. 在“要分配的驱动器”栏的下拉菜单中选择要添加的驱动器数量。
9. 如果您想在添加驱动器之后收到通知，请在“通知”文本字段中输入您的电子邮件地址。
10. 单击“添加选定项”。
11. 屏幕上会出现“作业”页面，其中显示了添加驱动器的操作进程。