##

### Filtrage des ports de pare-feu

Cette page permet d'ouvrir ou de fermer des ports afin d'activer ou de désactiver l'accès au Storage Service Processor, au système, ou au logiciel Sun StorEdge Configuration Service. Voir Pour activer ou désactiver l'accès à un port.

Vous pouvez ouvrir ou fermer les ports suivants :

Port | Numéro de port | Description
--- | --- | ---
HTTP de gestion des baies, non sécurisé | 9080 | Permet l'accès à la page de Connexion à Sun StorEdge Configuration Service ou à l'interface de ligne de commande sscs. Connexion non sécurisée.
HTTPS de gestion des baies | 9443 | Permet l'accès sécurisé à la page de connexion à Sun StorEdge Configuration Service ou à l'interface de ligne de commande sscs. Ce port utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer). Connectez-vous en utilisant ce port si vous êtes concerné par la sécurité des mots de passe.
Storage Automated Diagnostic Environment, HTTP non sécurisé | 7654 | Permet l'accès à l'application Storage Automated Diagnostic. Cette dernière est installée par défaut sur le Storage Service processor. Si vous utilisez des baies Sun StorEdge 6120, vous pouvez l'installer sur un hôte Solaris.
Storage Automated Diagnostic Environment, HTTPS (sécurisé) | 7443 | Permet l'accès à l'application Storage Automated Diagnostic. Cette dernière est installée par défaut sur le Storage Service processor. Si vous utilisez des baies Sun StorEdge 6120, vous pouvez l'installer sur un hôte Solaris.
SNMP | 161 | Active le port SNMP (Simple Network Management Protocol) pour l'accès à l'application de gestion des périphériques tiers.
HTTP CIM | 5988 | Active le port CIM (Common Information Model) pour l'accès à l'application de gestion Web compatible CIM.
NTP | 123 | Permet au système de demander l'heure à un serveur NTP (Network Time Protocol).
PatchPro | 443 | Permet l'accès à la page Web Sun PatchPro qui fournit des mises à jour des microprogrammes et logiciels.