##

### Pour désactiver une unité de contrôleur maîtresse de secours et déconfigurer une baie

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Cliquez sur le nom de la baie dans le tableau situé dans la section Individual Array Power Management.

La page Informations sur les baies s'affiche.

3. Sélectionnez une ou plusieurs baies dans le tableau des plateaux de baies.

Veillez à sélectionner exclusivement des plateaux comprenant une unité de contrôleur maîtresse de secours et pour lesquels les options Rôle et Etat sont activées.

4. Cliquez sur le bouton Disable Alternate Master.

Une page de confirmation s'affiche. Elle affiche entre autres l'ensemble des tâches en suspens associées à cette baie.

5. Cliquez de nouveau sur le bouton Disable Alternate Master pour confirmer.

Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération.

6. Dans le tableau des plateaux de baies, sélectionnez les baies que vous venez de désactiver.
7. Cliquez sur le bouton Unconfigure Controller.

Une page de confirmation s'affiche.

8. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Unconfigure Controller pour confirmer.

Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération.