# Introduction

Remarque - La valeur de temporisation du logiciel est de 30 minutes. Si vous ouvrez une session dans le logiciel et que vous le laissez inactif pendant 30 minutes, la session se ferme automatiquement lorsque vous tentez d'accéder à une fonctionnalité.

Après avoir ouvert une session dans le logiciel Sun StorEdge Configuration Service, vous pouvez exécuter les procédures ci-après :

Attention - La modification de ces valeurs peut désactiver l'accès au logiciel.

1. Configurer les mots de passe (Sun StorEdge 6300) ou les accès (Sun StorEdge 6100) des utilisateurs ;
2. Configurer les interfaces réseau du système (facultatif) ;
3. Définir l'adresse électronique de l'administrateur ;
4. Gérer les baies :

- Créer des groupes de stockage et ajouter des lecteurs à chaque groupe ;
- Configurer les paramètres cache de la baie.

5. Créer des initiateurs et ajouter des initiateurs à un groupe (facultatif) ;
6. Créer des groupes d'initiateurs et ajouter des initiateurs à un groupe ;
7. Créer un groupe de volumes ;
8. Créer un volume, déterminer la taille et le numéro LUN et ajouter le volume à un groupe de volumes à l'aide de l'assistant de création de volumes.