##

### ファイアウォールポートのフィルタリング

「ポートのフィルタリング」ページでは、ポートを開いたり、閉じたりすることができます。また、SSP (Storage Service Processor) やシステム、Sun StorEdge Configuration Service ソフトウェアへのアクセスを可能にしたり、不可にしたりすることもできます。「ポートをアクセス可能/不可にする」をご覧ください。

次のポートを開いたり、閉じたりすることができます。

ポート | ポート番号 | 説明
--- | --- | ---
アレイ管理用 HTTP、セキュリティ保護なし | 9080 | Sun StorEdge Configuration Service の「ログイン」ページあるいはコマンド行インタフェースの sscs にアクセスできます。セキュリティ保護なしの接続です。
アレイ管理用 HTTPS | 9443 | セキュリティ保護付きで Sun StorEdge Configuration Service の「ログイン」ページあるいはコマンド行インタフェースの sscs にアクセスできます。このポートは SSL (Secure Socket Layer) プロトコルを使用。パスワードによるセキュリティ保護が好ましい場合は、このポートを使ってログインしてください。
Storage Automated Diagnostic Environment ソフトウェア、セキュリティ保護なしの HTTP | 7654 | Storage Automated Diagnostic ソフトウェアにアクセスできる。デフォルトではこのソフトウェアは Storage Service Processor にインストールされるが、Sun StorEdge 6120 アレイを使用する場合は、Solaris ホストにインストールすることもできる。
Storage Automated Diagnostic Environment ソフトウェア、セキュリティ保護なしの HTTP | 7443 | Storage Automated Diagnostic ソフトウェアにアクセスできる。デフォルトではこのソフトウェアは Storage Service Processor にインストールされるが、Sun StorEdge 6120 アレイを使用する場合は、Solaris ホストにインストールすることもできる。
SNMP | 161 | サン以外のデバイス管理アプリケーションからのアクセスを可能にする SNMP ポート。
CIM HTTP | 5988 | CIM (Common Information Model) 互換の web 管理アプリケーションからのアクセスを可能にする CIM ポート。
NTP | 123 | システムが NTP (network time protocol) サーバーに現在の時刻を要求することを可能にする。
PatchPro | 443 | Sun PatchPro の web ページにアクセスして、ファイアウォールおよびソフトウェアの更新を行うことができる。