##

## Gestion de l'accès aux baies multiples

La page Sélection de baie permet d'exporter des groupes d'initiateurs d'une baie vers une autre. La section ci-après décrit cette procédure.

### Pour exporter des groupes d'initiateurs vers d'autres baies

1. Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Sélection de baie.
2. Dans le tableau Sélection de baie, sélectionnez une baie. Dans le menu déroulant, cliquez ensuite sur Dupliquer des groupes d'initiateurs.
3. Sélectionnez les groupes d'initiateurs que vous souhaitez exporter.
4. Cliquez sur Sélectionner les cibles.
5. Sélectionnez une ou plusieurs baies cibles.
6. Cliquez sur Importer vers les baies sélectionnées.

## Affichage de la matrice d'accès

La page Matrice d'accès est accessible en cliquant sur Configuration -> Sélection de baie -> Matrice d'accès (menu déroulant). Elle dresse la liste des autorisations d'accès en lecture et en écriture de tous les initiateurs, classés par volume, et contient les champs suivants :

- Nom du volume.
- LUN : numéro d'unité logique (LUN) du volume. Par défaut, il s'agit du premier numéro d'unité logique disponible.
- Groupe : nom du groupe de volumes. Un volume ne peut pas appartenir à plusieurs groupes de volumes.
- Nom Web de l'initiateur : nom Web attribué à l'initiateur. Exemple : 210000e08b047212.
- Groupe : nom du groupe d'initiateurs.
- Autorisations par défaut : autorisations d'accès en lecture ou en écriture attribuées au volume. Vous pouvez également choisir de n'en attribuer aucune. Sauf en cas de mappage différent, les autorisations d'accès s'appliquent à tous les initiateurs.
- Groupe : autorisations d'accès qui s'appliquent entre le groupe de volumes et ce groupe d'initiateurs.
- Effectif : autorisation d'accès que l'initiateur possède réellement sur le volume.