##

### 网络设置

注 - 另请参阅 防火墙端口过滤 (Sun StorEdge 6300)。

“网络”页面显示系统的当前网络 IP 地址和其它设置。通常，这些值由厂家或者 Sun 服务工程人员或授权的维修人员设置。

注意 - 更改这些设置可能会暂时禁止访问，并且需要用户重新登录。如果提供了无效的网络设置，可能会禁止访问应用程序。

### 更改网络设置 (Sun StorEdge 6300)

1. 单击“管理”选项卡上的“网络”。
2. 如果您的系统通过动态主机配置协议 (DHCP) 服务器获取网络设置，请单击“DHCP”。

此选项是系统的默认设置。

3. 单击“固定”，手动配置网络设置。
4. 要手动配置网络设置，请输入以下条目：

IP 地址：输入存储服务处理器的 IP 地址

网关 IP：输入网关 IP 地址

网络掩码：输入子网掩码 IP 地址

名称服务器：输入域名服务器 (DNS) 的 IP 地址

域名：如果在网络中发送邮件功能正常工作需要提供域名，请键入域名。

5. 单击“保存”，保存新的设置。