##

### 电源管理 (Sun StorEdge 6100)

Admin 用户可以使用“管理”选项卡上的“常规”链接来关闭系统或阵列的电源。向某个阵列中添加托架或其它组件时，关闭单个阵列的电源非常有用。

### 关闭阵列的电源

1. 单击“管理”选项卡中的“阵列和操作选择”。
2. 在“阵列电源管理”区域下面的表格中选择一个阵列（只限于 6100）。

注 - 如果您在表格中单击“阵列名称”链接，则可以查看阵列详细资料和更改托架设置，如阵列详细资料和托架重新配置所述。

3. 单击“关闭”按钮。

要打开阵列电源，您可以手动打开阵列的电源。

4. 确认关闭操作。

此按钮用于关闭选定阵列的电源。重复这些步骤可以关闭多个阵列的电源。

### 重新启动阵列

1. 单击“管理”选项卡中的“阵列和操作选择”。
2. 选择某个阵列。
3. 单击“重新启动”按钮，重置并打开选定阵列的电源。

重复这些步骤可以重新启动多个阵列。