##

### Pour modifier les paramètres réseau (Sun StorEdge 6100)

1. Sous l'onglet Administration, cliquez sur Sélection d'actions et de baies.
2. Activez la case à cocher en regard de la baie à configurer, puis cliquez sur Paramètres réseau.
3. Pour que l'adresse IP de la baie soit définie par un serveur RARP figurant sur le même sous-réseau, cliquez sur RARP.

Attention - Pour pouvoir enregistrer la baie auprès du logiciel de gestion, vous devez utiliser une adresse IP connue. Si l'adresse IP change, le logiciel de gestion n'est pas en mesure de gérer la baie, car son adresse IP sera inconnue.

4. Cliquez sur Fixe pour configurer les paramètres réseau manuellement.
5. Pour cela, saisissez les entrées suivantes :

Adresse IP : saisissez l'adresse IP du Storage Service Processor ou de la baie.

Adresse IP de la passerelle : saisissez l'adresse IP de la passerelle.

Masque de réseau : saisissez l'adresse IP du masque de sous-réseau.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les nouveaux paramètres.