# Accès au stockage

Remarque - Ne configurez pas les baies Sun StorEdge 6000 Family avec, à la fois, l'interface Telnet de la baie et cette interface utilisateur du navigateur Web. Utilisez soit l'interface Telnet, soit l'interface utilisateur du navigateur Web.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Configuration, la page Sélection de baie s'affiche par défaut. Cette page présente un tableau des baies de stockage existantes que vous pouvez sélectionner en vue de gérer. Dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner :

- des groupes de volumes ;

- Gestion des groupes de volumes

- des initiateurs et groupes d'initiateurs ;

- Gestion des initiateurs et Gestion des groupes d'initiateurs

- des groupes d'initiateurs de baies, dans lesquels vous pouvez importer des groupes d'initiateurs d'une baie à une autre.

- Gestion de l'accès aux baies multiples

- La matrice d'accès dresse la liste des autorisations des initiateurs de chaque volume.

- Affichage de la matrice d'accès

Remarque - N'utilisez pas d'espace, de virgule, de deux-points ou de caractère spécial (?,*,!,@,%, ou &) dans les noms que vous spécifiez (noms de volumes, de groupes, d'initiateurs, de groupes d'initiateurs ou autres).