# アレイの構成と管理

注意 - アレイの Telnet インタフェースとこの web インタフェースを同時に使って Sun StorEdge 6000 ファミリアレイの構成は行わないでください。Telent インタフェースか web ブラウザユーザーインタフェースのいずれかを使用してください。
一度に複数の ソフトウェアインスタンスを使用して、同じストレージアレイやシステムへのアクセスあるいは構成を行わないでください。たとえば 2 人の storage ユーザーが別のマシンからソフトウェアを使用して、それぞれが作成または変更しているボリュームグループに同じボリュームを追加することはできません。

「アレイの選択」メインメニューは、ソフトウェアにログインしたときに表示されるデフォルトのページです。「アレイの選択」の項に、ツリーメニューが配置されています。

このページでは、Storage Automated Diagnostic Environment アプリケーションを起動することによってシステムおよびデバイスの健全性ステータスの詳細を調べることができます。(Sun StorEdge 6300 の Storage Service Processor にはデフォルトでこのアプリケーションがインストールされています。Sun StorEdge 6100 アレイが「アレイの管理」ページからこのアプリケーションを起動できるようにするには、ローカルの Solaris ホストにこのアプリケーションがインストールされている必要があります。)

関連ページ: アレイの詳細とトレイの再構成

このページからは、アレイを構成、管理することができます。次のページをご覧ください。

- アレイの概要のグラフィック表示
- ストレージプールの管理
- アレイの登録 (Sun StorEdge 6100)
- アレイの構成
- アレイ設定の複製の作成
- プロファイルの管理
- ボリュームの管理
- ボリュームグループの管理
- イニシエータの管理
- イニシエータグループの管理
- アクセスマトリックスの表示