##

### Paramètres réseau

Remarque - Voir aussi Filtrage des ports de pare-feu (Sun StorEdge 6300).

La page Réseau contient l'adresse IP réseau en cours, ainsi que d'autres paramètres système. D'une manière générale, ces valeurs sont définies à l'usine, par des ingénieurs de maintenance Sun ou par du personnel de maintenance agréé.

Attention - La modification de ces paramètres peut désactiver provisoirement l'accès à l'application, forçant alors l'utilisateur à rouvrir une session. Si les paramètres entrés sont incorrects, l'accès à l'application peut être désactivé.

### Pour modifier les paramètres réseau (Sun StorEdge 6300)

1. Sous l'onglet Administration, cliquez sur Réseau.
2. Cliquez sur DHCP si les paramètres réseau de votre système sont définis par un serveur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Cette option est définie par défaut.

3. Cliquez sur Fixe pour configurer les paramètres réseau manuellement.
4. Pour cela, saisissez les entrées suivantes :

Adresse IP : saisissez l'adresse IP du Storage Service Processor ou de la baie.

Adresse IP de la passerelle : saisissez l'adresse IP de la passerelle.

Masque de réseau : saisissez l'adresse IP du masque de sous-réseau.

Serveur de noms : saisissez l'adresse IP du DNS.

Nom de domaine : saisissez le nom du domaine s'il est nécessaire pour que Sendmail fonctionne correctement sur le réseau.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les nouveaux paramètres.