##

## アレイの root のパスワード (Sun StorEdge 6100)

Sun StorEdge 6120 アレイは、その root ユーザー用のパスワードを設定していない状態で工場出荷されます。パスワードに何も入力しないで web ブラウザでログインすると、アレイの管理に接続します。

### アレイの root のパスワードを設定する

1. Sun StorEdge 6120 アレイの IP アドレスを使用して、アレイに Telnet 接続します。

       % telnet array_IP_address
       Trying array_IP_address ...
       Connected to array_IP_address
       Escape character is '^]'.
       Unauthorized access is prohibited.

2. root でログインします。パスワードは入力しません。

       Login:root
       Password:
       6120 Release 3.0.3 Mon Mar 10 15:47:42 PST 2003 (10.4.36.137)
       Copyright (C) 1997-2003 Sun Microsystems, Inc.
       All Rights Reserved.

3. passwd コマンドを発行します。OLD password にパスワードは入力しません。

       prompt> passwd
       OLD password:
       NEW password:new_password
       NEW password (confirm):new_password
       prompt>

4. Telnet セッションからログアウトします。