##

### 创建新的存储池

注 － 在您重新配置现有的阵列之前，请注意在此处输入的信息将会覆盖该阵列的现有信息。

注 - 您可以从“查看”下拉菜单中选择“存储池”并单击“创建”，从而创建单个存储池。

1. 选择“配置/阵列选择”选项卡。
2. 在“阵列选择”表中选择阵列，并单击“配置”。

出现“配置”页，其中显示了阵列详细资料。您可以更新“阵列属性”表格中的阵列说明和设置。

3. 单击“将概要文件应用于配置存储设备”。

出现“配置存储设备概要文件向导”，其中第一页显示了该阵列的新存储池适用的概要文件列表。如果该阵列没有存储池，该概要文件的唯一限制可能是固定的驱动器数量或者“阵列类型”。如果阵列有存储池，其它限制因素是段大小。只可以选择段大小相同的概要文件。

4. 从概要文件列表中选择概要文件。

在您选择概要文件后，将显示概要文件的详细资料。

注 - 如果您不想使用此概要文件，还可以选择 <创建新概要文件> 并输入概要文件的参数，从而创建新的概要文件。

5. 单击“下一步”。
6. 从表格中选择一个或多个托架。

您可以使用概要文件创建存储池。

7. 从下拉菜单中选择要分配给该托架的存储池数量（一个或两个）。
8. 单击“下一步”。

显示默认的存储池名称。您可以输入自定义的存储池名称。

9. 单击“下一步”。

出现“确认选择”页，其中列出了受影响的卷以及更改卷而影响的托架。

10. 单击“确认”以开始操作。