##

## 管理多个阵列访问

通过“阵列选择”页面，您可以将启动程序组从一个阵列导出至其它阵列。下面介绍了此操作过程。

### 将启动程序组导出至其它阵列

1. 选择“配置/阵列选择”选项卡。
2. 从“阵列选择”表格中选择阵列，并在下拉菜单中单击“复制启动程序组”。
3. 选择要导出的启动程序组。
4. 单击“选择目标”。
5. 选择一个或多个目标阵列。
6. 单击“导入到选定阵列”。

## 查看访问矩阵

“配置” -> “阵列选择” -> “访问矩阵”（下拉菜单）页通过以下字段列出了每个启动程序对卷具有的读/写权限，

- 卷名。
- LUN - 卷的逻辑单元号。默认的 LUN 是第一个可用的逻辑单元号。
- 组 - 卷组名。卷只能属于一个卷组。
- 启动程序全球通用名称 - 启动程序的全球通用名称 (WWN)。例如，210000e08b047212。
- 组 - 启动程序组名。
- 默认权限 - 默认情况下对卷具有的读/写/无权限。该权限适用于所有启动程序，除非另有指定。
- 组 - 卷组与该启动程序组之间的组权限。
- 有效 - 启动程序对组实际具有的权限。