##

## Gestion des profils

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Profils sur la page Configuration, la page Gestion des profils s'affiche. Vous pouvez choisir un profil préconfiguré ou en créer un nouveau. Filtrez les profils à afficher en fonction des informations suivantes :

- Nom : nom du profil.
- RAID : niveaux RAID (0, 1 ou 5)
- Taille de segment : taille de segment de 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Dans une configuration RAID-5, la taille de segment correspond à la taille des données réparties entre les volumes.
- Lecture anticipée : état du cache permettant la lecture anticipée (activé/désactivé)
- Type de baie : détermine le type de baie à utiliser :

1) Concordance parfaite - IOPS (baie 1x2, 2x4)

2) Concordance parfaite - Bande passante (baie 1x1, 2x2)

3) Concordance parfaite - Capacité (baie 1x3, 2x6)

4) Meilleure concordance disponible - IOPS

5) Meilleure concordance disponible - Bande passante

6) Meilleure concordance disponible - Capacité

Les types 1 à 3 ne correspondent qu'à une seule configuration de baie (1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x4, 2x6). Si un profil possède l'un de ces trois paramètres, mais que la baie n'est pas disponible, il est impossible d'appliquer le profil.

Les types 4 à 6 tentent d'établir une concordance avec la meilleure baie disponible en fonction de l'environnement (IOPS, Bande passante, Capacité). Par exemple, la meilleure concordance disponible s'applique à une configuration 2x6, mais également 2x4 ou 2x2. Ce n'est pas au système de déterminer la meilleure concordance, mais à l'utilisateur de sélectionner une baie et d'utiliser un profil pour créer des groupes.

Les règles ci-après s'appliquent aux trois paramètres Meilleure concordance disponible :

- (SE6120 : MR-1) IOPS : 1x2 - 1x1 - 1x3
- (SE6120 : MR-1) Bande passante : 1x1 - x2- 1x3
- (SE6120 : MR-1) Capacité : 1x3 - 1x2 - 1x1
- (SE6120 : MR-2, SE6320) IOPS : 2x4 - 2x2 - 2x6
- (SE6120 : MR-2, SE6320) Bande passante : 2x2 - 2x4 - 2x6
- (SE6120 : MR-2, SE6320) Capacité : 2x6 - 2x4 - 2x2

Remarque : pour les trois dernières options, ni la baie ni le système ne déterminent la meilleure concordance disponible.

Voir les rubriques ci-après pour plus de détails :

- Pour créer un profil
- Pour supprimer un profil
- Pour importer un profil
- Pour exporter un profil
- Pour afficher et modifier les détails d'un profil

Voir aussi Pour créer des groupes de stockage.

### Pour créer un profil

1. Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Profils.
2. Cliquez sur Créer.

La page Créer un profil s'affiche.

3. Dans le tableau des propriétés des nouveaux profils, sélectionnez les éléments suivants :

- Saisissez le nom du nouveau profil.
- Saisissez la description du profil.
- Sélectionnez le niveau RAID.
- Sélectionnez une taille de segment.
- Sélectionnez l'état de lecture anticipée.
- Sélectionnez le nombre de lecteurs.
- Sélectionnez le type de baie.
- Sélectionnez l'état des disques de secours dédiés.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque - Si votre profil possède des paramètres de stockage identiques à ceux d'un profil existant, une page de confirmation s'affiche pour vous demander si vous souhaitez créer le profil. Cliquez sur Annuler pour abandonner la création du profil ou sur Créer pour continuer.

### Pour supprimer un profil

1. Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Profils.
2. Dans le tableau Profils, sélectionnez le ou les profils à supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer.

La page Confirmer la suppression de profil s'affiche.

Remarque - Il est impossible de supprimer les profils en cours d'utilisation. Vous en trouverez la liste dans le tableau Profils en cours d'utilisation.

Pour afficher la page des détails sur les profils à supprimer, cliquez sur le lien du nom de chaque profil dans le tableau Profils concernés.

1. Cliquez sur Supprimer les profils.

### Pour importer un profil

1. Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Profils.
2. Sélectionnez Importer.

La page Sélection de fichier d'importation de profils s'affiche.

3. Sélectionnez Rechercher le fichier client..., puis saisissez l'emplacement du fichier contenant les données du profil de stockage.

Remarque - N'indiquez pas le nom d'un répertoire existant de votre système. Une erreur de type « ERREUR 500 » risque sinon de se produire dans certains navigateurs.

4. Cliquez sur Charger.

La page Confirmation d'importation de profils s'affiche.

5. Sélectionnez les profils à importer.

Remarque - Le profil existant est écrasé si vous importez un profil dont l'état d'importation est Paramètres incompatibles.

6. Cliquez sur Importer.

### Pour exporter un profil

Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Profils. Les profils sélectionnés seront exportés vers le système de fichiers local, dans le fichier sélectionné.

### Pour afficher et modifier les détails d'un profil

1. Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Profils.

La page Gestion des profils affiche un tableau contenant tous les profils configurés sur la baie, y compris le nom, le type RAID, la taille de segment, l'état de lecture anticipée et le type de baie du profil.

Vous pouvez sélectionner une option dans le menu déroulant Filtre pour afficher les éléments suivants :

- Tous les profils
- Profils en cours d'utilisation
- Profils non utilisés
- Sélectionnez le lien du nom du profil à afficher.

La page Détails du profil affiche le nom, la description, le niveau RAID, la taille de segment, l'état de lecture anticipée, le nombre de lecteurs, le type de baie et l'état des disques de secours dédiés du profil.

- Sélectionnez les paramètres à modifier.

Vous ne pouvez modifier que le nom et la description des profils dont le stockage est configuré.

Remarque - Pour créer un profil possédant des paramètres similaires, cliquez sur le bouton Enregistrer sous....

- Cliquez sur Enregistrer.

## Gestion des volumes

L'onglet Sélection de baie, accessible à partir de la page Configuration, permet de gérer les volumes. L'assistant de création de volumes permet :

- de configurer la taille des volumes ;
- de définir les droits d'accès aux volumes ;
- de sélectionner le numéro d'unité logique (LUN) des volumes ;
- d'ajouter les volumes à un groupe de volumes existant.

Vous pouvez également d'afficher les informations sur les volumes, modifier les droits d'accès et ajouter un volume à un groupe de volumes.

Consultez les rubriques suivantes :

- Pour créer un volume
- Pour supprimer un volume
- Pour modifier les droits d'accès à un volume
- Pour ajouter un volume à un groupe de volumes
- Pour supprimer un volume d'un groupe de volumes