##

### 关闭所有阵列的电源（部分关闭系统）

注 － 这些部分关闭系统步骤仅适用于 Sun StorEdge 6300 存储系统。只有您或 Sun 服务人员在远程电源继电器和存储服务处理器之间安装了 USB 缆线后，此页面才启用“部分关闭系统”按钮。如果您在 Sun StorEdge 6300 系统的阵列上执行了部分关闭系统操作，则下次显示“管理”页面时，您会在“常规”链接下看到“重新启动”按钮。

1. 单击“管理”选项卡上的“常规”。
2. 单击“部分关闭系统”。

单击“部分关闭系统”按钮时，存储系统服务处理器和附属托架仍保持通电状态，可以访问。不过，阵列的电源已关闭。

### 重新启动所有阵列（从部分关闭系统模式下）

注 － 如果您或 Sun 服务人员在远程电源继电器和存储服务处理器之间安装了 USB 缆线，并且已经执行部分关闭系统操作，则您可以重新启动 Sun StorEdge 6300 存储系统中的阵列。如果您在 Sun StorEdge 6300 系统的阵列上执行了部分关闭系统操作，则下次显示“管理”选项卡时，您会在“常规”链接下看到“重新启动”按钮。

1. 单击“管理”选项卡上的“常规”。
2. 单击“重新启动”按钮，重置并打开阵列的电源。