# Configuration et gestion des baies

Attention - Ne configurez pas les baies Sun StorEdge 6000 Family avec, à la fois, l'interface Telnet de la baie et cette interface utilisateur du navigateur Web. Utilisez soit l'interface Telnet, soit l'interface utilisateur du navigateur Web.
N'utilisez qu'une instance du logiciel à la fois pour accéder à une baie ou un système de stockage ou pour les configurer. Ainsi, deux utilisateurs storage exécutant le logiciel sur deux machines distinctes ne peuvent pas ajouter les mêmes volumes à un groupe de volumes en cours de création ou de modification.

La page du menu principal Sélection de baie s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez une session dans le logiciel. La section Sélection de baie se trouve dans le volet droit, tandis que le volet gauche affiche une arborescence.

Cette page permet de vérifier en détails la viabilité du système et des périphériques par le biais de l'application Storage Automated Diagnostic Environment (cette application est installée par défaut sur le Storage Service Processor du Sun StorEdge 6300. Il doit être installé sur l'hôte Solaris local afin que les baies du Sun StorEdge 6100 puissent l'exécuter à partir de cette page.)

Voir également Informations sur les baies et reconfiguration du plateau.

Cette page vous permet de configurer et de gérer la baie. Voir les rubriques suivantes :

- Affichage de la présentation graphique d'une baie
- Gestion des groupes de stockage
- Enregistrement d'une baie (Sun StorEdge 6100)
- Configuration d'une baie
- Duplication des paramètres d'une baie
- Gestion des profils
- Gestion des volumes
- Gestion des groupes de volumes
- Gestion des initiateurs
- Gestion des groupes d'initiateurs
- Affichage de la matrice d'accès