Sommaire

> # Service Netlet

> Le Tableau 18 répertorie les attributs du service Netlet.

> Tableau 18 Attributs du service Netlet

> Attribut | Valeur par défaut | Description
> --- | --- | ---
> Règles Netlet |  | Permet d’ajouter ou de supprimer une règle.
> Si vous ajoutez une règle, les neuf attributs suivants sont nécessaires :
> --Nom de la règle |  | Représente le nom unique de la règle.
> --Codes de cryptage |  | Précise les algorithmes de chiffrement requis.
> --URL |  | Indique l’URL de l’application à utiliser.
> --Télécharger l’applet |  | Précise si une applet doit être téléchargée. Le cas échéant, la syntaxe de la zone de modification associée est la suivante : port client:hôte serveur:port serveur
> --Prolonger la session |  | Garantit que la durée de la session Portal Server est prolongée tant que la session Netlet correspondant à cette règle est active.
> --Du port local au port de destination |  | Indique le port client, l’hôte cible et les ports cibles. Après avoir entré ces valeurs (dans les trois lignes suivantes de ce tableau), cliquez sur Ajouter pour les faire apparaître dans la liste.
> --Port client |  | Indique le port client d’écoute employé par Netlet. Pour une règle FTP, la valeur du port client doit être 30021.
> --Hôte(s) cible(s) |  | Les règles statiques contiennent le nom d’hôte de la machine cible pour la connexion Netlet. Les règles dynamiques contiennent le mot « TARGET ».
> --Port(s) cible(s) |  | Indique le port sur l’hôte cible.
> Code VM natif par défaut |  | Précise l’algorithme de chiffrement par défaut pour les règles Netlet. Cet attribut est utile pour l’emploi de règles qui ne mentionnent pas l’algorithme de chiffrement.
> Code du plug-in Java par défaut |  | Précise l’algorithme de chiffrement par défaut pour les règles Netlet. Cet attribut est utile pour l’emploi de règles qui ne mentionnent pas l’algorithme de chiffrement.
> Port de rebouclage par défaut | 58000 | Précise le port à utiliser sur le poste client lorsque des applets sont téléchargées au moyen de Netlet. La valeur par défaut peut être remplacée par celle définie dans les règles Netlet.
> Authentification à chaque nouvelle connexion |  | Garantit que les utilisateurs entrent le mot de passe Netlet chaque fois qu’une connexion Netlet doit être établie.
> Afficher un message d’avertissement pour les connexions | Sélectionné | Affiche un message lorsque l’utilisateur exécute l’application via Netlet ou lorsqu’un intrus tente d’accéder au bureau par le biais du port d’écoute.
> Afficher la case à cocher dans la boîte de dialogue d’avertissement de port | Sélectionné | Autorise l’utilisateur à supprimer le message d’avertissement.
> Intervalle de maintien de la connexion (minutes) | 0 | Définit l’intervalle de maintien d’une connexion Netlet même en l’absence d’activité. Si vous n’attribuez pas de valeur à cet attribut, toute connexion Netlet inactive est arrêtée en même temps que les autres connexions Portal Server inactives en fonction de la valeur « Délai d’inactivité maxi. (minutes) » spécifiée dans la section Attributs de la session des paramètres d’Identity Server.
> Arrêter Netlet à la déconnexion du portail | Sélectionné | Garantit l’arrêt de toutes les connexions lorsqu’un utilisateur se déconnecte de Portal Server.
> Accéder aux règles Netlet | * | Définit l’accès à certaines règles Netlet pour des organisations, des rôles ou des utilisateurs donnés.
> Refuser les règles Netlet |  | Refuse l’accès à certaines règles Netlet pour des organisations, des rôles ou des utilisateurs donnés.
> Hôtes autorisés | * | Définit l’accès à certains hôtes pour des organisations, des rôles ou des utilisateurs donnés.
> Hôtes refusés |  | Refuse l’accès à certains hôtes au sein d’une organisation.

Sommaire