Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access Netlet オンラインヘルプ |

目次 索引

> # Netlet の概要

> Netlet は、TCP/IP アプリケーションがセキュアトンネルを経由してイントラネットにアクセスできるようにするアプリケーションです。Netlet では、TCP/IP アプリケーション (Telnet および SMTP など)、HTTP アプリケーション、および固定ポートのアプリケーションが実行できます。

> Netlet では、次のアプリケーションが実行できます。

> - TCP/IP ベースのアプリケーション
> - 固定ポートを使用するアプリケーション

> 注 | Netlet は、ダイナミックにポートを割り当てるアプリケーションとともに使用することはできません。ただし、Microsoft Exchange (Microsoft Exchange 2000 はサポートされない) および FTP は例外です。

> 警告 | Sun Java System Portal Server 標準デスクトップにログインするとき、または Netlet チャネルのルールをクリックするときに、Netlet アプレットウィンドウが開きます。これらのウィンドウは閉じないでください。

> Netlet の動作は、管理者によって設定された Netlet ルールによって定義されます。

> ### Netlet ルールの種類

> 管理者は、スタティック Netlet ルールまたはダイナミック Netlet ルールを設定できます。

> ### スタティックルール

> スタティックルールでは、ルールの一部として送信先ホストを指定します。スタティックルールの場合、必要な送信先ホストを指定するためのオプションはありません。送信先ホストは管理者によって事前に設定されています。

> スタティックルールが設定されている場合、標準ポータルデスクトップにログインするとすぐに、Netlet ブラウザウィンドウが表示されます。

> たとえば、ホスト sesta に接続するために、管理者が telnet ルールを設定したとします。標準ポータルデスクトップにログインするとすぐに、Netlet ブラウザウィンドウが開き、Netlet は Netlet ルールで指定されたポートで待機します。ここで、端末ウィンドウを開いて次のように指定すると、必要なホストにアクセスできます。

> telnet localhost portnumber

> portnumber は、次の方法で取得できます。

> - 管理者から
> - ブックマークチャネルで /amconsole と入力し、Netlet ルールを表示する
> - JavaTM コンソールから。Java コンソールには、設定済みポートが指定された Netlet ルールがすべて表示される
> - Netlet ウィンドウの「クライアントポートの設定を表示する」リンクをクリックします。

> SunRay 環境で作業中の場合、ポート番号を取得するにはこれが最も確実な方法です。管理者が設定したポート番号と Netlet が使用するポート番号は異なる場合があります。

> ### ダイナミックルール

> ダイナミックルールの場合、送信先ホストはルールの一部として指定されません。Netlet チャネルで「編集」ボタンをクリックし、必要な送信先ホストまたはターゲットを「新しいターゲットの追加」 フィールドに指定します。

> 「編集」ページでターゲットを定義すると、ルールは Netlet チャネルのリンクとして追加されます。次に標準ポータルデスクトップにログインしたときに、リンクを直接選択して、必要なアプリケーションを実行できます。

目次 索引