## Page Configuration des notifications

Cette page vous permet de définir les paramètres de configuration de la notification via e-mail et d'activer différents fournisseurs de notifications à distance. Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Champ/Bouton | Description
Configuration des notifications par e-mail
*Utiliser ce serveur SMTP pour les e-mails distants | Adresse du serveur SMTP qui traitera la transmission des e-mails distants. Est uniquement utilisé si l'hôte sur lequel le produit est installé ne peut pas traiter les e-mails.
Chemin d'accès au programme d'e-mail | Chemin du serveur menant à l'application d'e-mail à utiliser quand le serveur SMTP est indisponible.
Adresse e-mail de l'expéditeur | Adresses e-mail à spécifier au titre d'expéditeur pour toutes les transmissions e-mail.
Taille maximale des e-mails | Taille maximale autorisée d'un message e-mail.
Nombre maximal d'e-mails par composant par période de 8 heures | Nombre maximal de messages e-mail sur une période de huit heures relatifs à un unique composant.
E-mail test... | Cliquez ici pour envoyer un e-mail test à un service de-mail de test.
Configuration des notifications à distance
Sélection des fournisseurs | Sélectionnez les cases à cocher des différents fournisseurs de notifications à distance que vous voulez activer. Les options possibles sont les suivantes : NSCC - Network Storage Command Center Net Connect - Sun Net Connect SunMC - Sun Management Center Déroutement SNMP
Informations de configuration NSCC
Activer le chiffrement | Si oui, chiffre l'e-mail en direction de NSCC en utilisant les algorithmes de Blowfish et protège les messages avec les totaux de contrôle MD5.
Informations sur le fournisseur NetConnect
Taille maxi. | Taille maximale autorisée du fichier Net Connect.
Méthode de transport | Version de Net Connect installée sur l'hôte.
Informations de configuration de SunMC :
Nom/Adresse IP | Nom IP ou adresse IP du serveur SunMC.
Pulsation | Fréquence à laquelle les messages de pulsation sont envoyés si aucune activité préalable n'est détectée.

### Rubriques connexes

- Configuration de la notification à distance
- Réinitialisation des paramètres de configuration des notifications