Mettre en ligne un contrôleur 6130

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, respectez les conditions importantes suivantes :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : mise en ligne d'un contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Toutes les opérations de maintenance ont été effectuées.

  Procédure de mise en ligne d'un contrôleur 6130

  1. Mettez le contrôleur en ligne.

  2. Vérifiez si le contrôleur est bien en ligne.

     a) L'État de la carte contrôleur doit être « Activé » et son Statut « OK ».

  3. Les volumes devront être ramenés au contrôleur original/favori. Retournez à la Sun Web Console et utilisez Sun StorEdge 6130 Configuration Service pour redistribuer les volumes.

  4. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.