## 제품 작동 방법

Storage Automated Diagnostic Environment Enterprise Edition은 Sun 저장소 제품, Sun 지원 스위치 및 Sun 가상화 제품을 모니터하고 진단하는 데 사용하는 분산 응용 프로그램입니다. Storage Automated Diagnostic Environment 소프트웨어의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 장치 상태 모니터링
- 이벤트 및 경보 생성
- 구성된 수신자에게 알림
- 토폴로지 표시
- 진단
- 개정 확인
- 장치 및 장치 구성 요소 보고

Storage Automated Diagnostic Environment는 지원된 장치에 액세스할 수 있는 서버에 설치된 에이전트에 좌우됩니다. 대역 외 (이더넷) 연결을 사용하여 모니터되는 장치에 대한 HBA, 경로 및 볼륨 정보와 관련하여 정보를 추가할 일부 장치에 대해 대역 내(FC 및 SCSI) 호스트에 에이전트를 설치해야 합니다. Storage Automated Diagnostic Environment 서버 패키지는 제공된 장치 정기 검색에 사용되는 호스트에 cron 항목을 추가합니다. 설치 중 HTTP 또는 보안 HTTP 응용 프로그램 서비스도 추가됩니다.

Storage Automated Diagnostic Environment 에이전트는 구성된 간격으로 활성화되어 장치를 검색하고 로그 파일을 모니터합니다. 구성 파일은 에이전트 모니터에 설치된 장치의 인벤토리를 유지 관리합니다. 이런 에이전트 중 하나가 마스터 에이전트입니다. 다른 모든 에이전트는 슬레이브 에이전트이고 계속 처리하기 위해 검색한 내용을 (경고와 이벤트를 통해) 마스터 에이전트에 보고합니다. 이벤트는 가능한 원인 및 권장 조치와 같은 도움이 되는 내용과 함께 생성되어 단일 현장 교체 가능 장치(FRU)로 분리시키는 데 도움이 됩니다.

Storage Automated Diagnostic Environment 사용자 인터페이스는 Sun Web Console에서 호스트하고 https:/<hostname>:6789의 보안 포트를 통해 액세스할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 마스터 에이전트 정보
- 대체 마스터 에이전트 정보