## 볼륨 확인 설정

Sun T3, Sun T4 및 Sun StorEdge 6120 배열 볼륨에서 수동 패리티 검사를 실행하도록 볼륨 확인 기능을 설정할 수 있습니다.

모든 Sun T3, Sun T4 및 Sun StorEdge 6120 배열에서 실행하도록 볼륨 확인을 설정하려면,

1. Storage Automated Diagnostic Environment > 인벤토리를 누릅니다.

장치 페이지는 각 시스템 장치에 대한 요약 정보를 표시합니다.

2. 조치 드롭 다운 메뉴에서 볼륨 확인 설정을 선택합니다.

볼륨 확인 설정 페이지가 나타납니다

3. 볼륨 확인 활성화 확인란을 선택합니다.
4. 실행 도중 발생하는 오류를 자동으로 수정하도록 지속적인 볼륨 확인을 활성화하려면 'fix' 옵션을 사용하여 실행 확인란을 선택합니다.

참고 –

이 옵션을 사용하여 잘못된 블록의 패리티를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 저장소 시스템 담당자에게 문의하십시오.

5. 동일한 배열에서 최대 X일 간격으로 실행 목록에서 단일 배열에 대한 지속적인 볼륨 확인 실행 빈도(일)를 선택합니다.
6. 요일 목록에서 지속적인 볼륨 확인을 실행할 기간을 1일 이상 선택합니다.
7. 실행 빈도 목록에서 지속적인 볼륨 확인 실행 빈도를 선택합니다.
8. 구성된 경우 시스템의 기본 배열 비밀번호를 입력합니다.
9. 확인을 누릅니다.

### 관련 내용

- 장치에서 진단 테스트 실행