## 원격 알림 구성

알림 설정 매개변수를 구성하려면,

1. Storage Automated Diagnostic Environment > 관리 > 알림을 누릅니다.

알림 설정 매개변수를 표시하는 알림 설정 페이지가 나타납니다.

2. 활성화하려는 각 원격 알림 공급자의 확인란을 선택합니다.
3. NSCC 알림이 활성화된 경우 NSCC로의 알림 전자 메일이 Blowfish 알고리즘으로 암호화되어야 하는지를 지정합니다.
4. Net Connect 알림이 활성화된 경우 Net Connect 알림 메시지의 최소 크기 및 사용할 Net Connect 메시지 버전을 지정합니다.
5. SunMC 알림이 활성화된 경우 이벤트 및 경보를 알리도록 SunMC 서버의 IP 이름이나 IP 주소를 지정하고 작업이 감지되지 않는 경우 하트비트 메시지가 전송되는 빈도를 지정합니다.

참고 –

다음 Sun Download Center(SDLC)로 가서 필요한 SunMC 에이전트 패키지를 얻습니다: http://wwws.sun.com/software/download

6. 저장을 누릅니다.

구성된 원격 알림 설정 매개변수가 저장됩니다.

### 관련 항목

- 전자 메일 알림 구성
- 알림 설정 매개변수 재설정
- 알림 전자 메일 주소 테스트
- 전자 메일 알림 수신자 추가
- 전자 메일 알림 수신자 편집
- 전자 메일 알림 수신자 삭제
- SNMP 알림 수신자 추가
- SNMP 알림 수신자 편집
- SNMP 알림 수신자 삭제