## 장치에서 진단 테스트 실행

장치에서 진단 테스트를 실행하려면,

1. Storage Automated Diagnostic Environment > 인벤토리를 누릅니다.

장치 페이지는 각 시스템 장치에 대한 요약 정보를 표시합니다.

2. 진단 테스트를 실행하려는 장치의 이름을 누릅니다.

선택한 장치에 대한 세부 정보가 나타납니다.

3. 진단을 누릅니다.

장치 세부 정보 페이지에서 장치에 대해 사용 가능한 진단 테스트 목록으로 스크롤합니다.

4. 원하는 진단 테스트를 선택하려면 누릅니다.

참고 –

Sun StorEdge 6130 배열에서 진단을 실행할 경우 두 제어기가 모두 설치되고 온라인 상태여야 합니다.

5. 테스트 실행을 누릅니다.

선택된 진단 테스트에 대한 진단 설정 페이지가 나타납니다.

6. 진단 설정 옵션을 완료하고 실행을 누릅니다.

테스트 결과 페이지가 나타나고 테스트가 완료되면 결과가 추가됩니다.

참고 –

장치 진단 테스트에 대한 정보는 CLI 명령 진단 옵션용 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 참조: Sun StorEdge 6130 Array Diagnostics
- 시스템 장치에 대한 예외 보고서 보기
- FSA (오류 서명 분석) 활성화/비활성화
- 구성 복구