## 볼륨 확인 설정 페이지

이 페이지에서 모든 Sun T3, Sun T4 및 Sun StorEdge 6120 배열에서 실행하도록 볼륨 확인을 설정할 수 있습니다.

필드 | 설명
볼륨 확인 활성화 | 볼륨 확인 유틸리티를 활성화하려면 선택합니다. 볼륨 확인은 활성화된 모든 배열에 대해 교대로 한 번에 하나씩 이뤄집니다.
'fix' 옵션을 사용하여 실행 | 볼륨 확인을 통해 볼륨 오류를 자동으로 수정하려면 선택합니다. 참고: 수정 옵션은 불량 블록의 패리티를 수정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오.
동일한 배열에서 최대 X일 간격으로 실행 | 동일한 배열에서 볼륨 확인을 실행할 최대 빈도를 선택합니다.
일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 | 볼륨 확인을 실행할 요일별로 지속적인 볼륨 확인을 실행할 시간을 선택합니다. 해당 일 동안 볼륨 확인을 지속적으로 실행하려면 언제든지를 선택합니다.
실행 빈도 | 모든 배열에 대해 볼륨 확인을 실행할 빈도를 선택합니다. 실행 빈도가 높을수록 배열의 I/O 성능은 낮아집니다.
기본 배열 비밀번호 | 배열의 기본 비밀번호를 입력합니다(구성된 경우).

### 관련 항목

- 장치에서 진단 테스트 실행