## 搜索页面

此页面使您能够向系统清单中添加新设备。

字段/按钮 | 说明
代理 | 执行搜索过程的主机代理。
搜索机制 | 用于搜索设备的方法。选项有： IP － 通过搜索特定 IP 地址或特定 IP 地址范围的内联网搜索设备。 带内 － 仅使用数据路径上的 I/O 指令搜索设备。 文件 － 搜索从文件列表 (etc/deviceIP.conf) 中添加的设备。此搜索方法仅对支持带外搜索的设备有效。
IP 列表 | 使用 IP 搜索机制时，请指定要搜索的 IP 地址。
前缀 | 可选。用来帮助您命名搜索到的设备的值。选项有： 无 － 对搜索到的设备的名称不添加任何前缀。 定制 － 对搜索到的设备的名称添加指定的前缀。 代理名称 － 将监视主机的名称作为前缀添加到所有搜索到的设备的名称。
搜索到之后开始监视 | 如果选择“是”，将设备添加到系统清单时，自动开始监视设备。
自动添加到清单 | 如果选择“是”，搜索到设备时便将它们自动添加到系统清单。
启动搜索 | 单击可启动使用指定信息的设备搜索过程。
取消 | 单击可取消设备搜索过程。

### 相关主题

- 准备搜索设备
- 搜索设备