## 配置远程通知

配置通知设置参数：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment” >“管理”>“通知”。

出现“通知设置”页面，其中显示了通知设置参数。

2. 对于要启用的每个远程通知提供程序，请选择其复选框。
3. 如果启用了 NSCC 通知，请指定是否使用 Blowfish 算法对发送到 NSCC 的电子邮件通知进行加密。
4. 如果启用了 Net Connect 通知，请指定 Net Connect 通知消息的最大容量和要使用的 Net Connect 消息版本。
5. 如果启用了 SunMC 通知，请指定要将事件和报警通知发送到的 SunMC 服务器的 IP 名称或 IP 地址，如果没有检测到活动，请指定发送 Heartbeat 消息的频率。

注意–

请转到 Sun 下载中心 (SDLC) 以获取所取的 SunMC 代理软件包：http://wwws.sun.com/software/download

6. 单击“保存”。

保存配置的远程通知设置参数。

### 相关主题

- 配置电子邮件通知
- 重置通知设置参数
- 测试通知电子邮件地址
- 添加电子邮件通知的收件人
- 编辑电子邮件通知的收件人
- 删除电子邮件通知的收件人
- 添加 SNMP 通知的收件人
- 编辑 SNMP 通知收件人
- 删除SNMP 通知收件人