## 通知设置页面

此页面可使您为电子邮件通知定义设置参数，和启用各种远程通知提供程序。标有星号 (*) 的项表示必填字段。

字段/按钮 | 说明
电子邮件通知设置
*将此 SMTP 服务器用于远程电子邮件 | 处理远程电子邮件发送的 SMTP 服务器的地址。仅当安装此产品的主机无法处理电子邮件时才使用此选项。
电子邮件程序的路径 | SMTP 服务器不可用时，电子邮件应用程序要使用的服务器路径。
发送人的电子邮件地址 | 为发送人指定的电子邮件地址，用于所有电子邮件的传送。
最大电子邮件大小 | 单个电子邮件消息允许的最大容量。
8 小时内每个组件的最大电子邮件数目 | 八个小时内单个组件所允许的电子邮件消息数量。
测试电子邮件... | 通过单击发送测试电子邮件以检测电子邮件服务。
远程通知设置
选择提供程序 | 对于要启用的每个 远程通知提供程序，请选择其复选框。 选项包括： NSCC － 网络存储命令中心 Net Connect － Sun Net Connect SunMC － Sun Management Center SNMP 陷阱
NSCC 设置信息
启用加密 | 如果为“是”，则使用 Blowfish 算法为发送到 NSCC 的电子邮件加密，并使用 MD5 校验和保护消息。
Net Connect 设置信息：
最大大小 | Net Connect 文件允许的最大容量。
传输方法 | 主机安装的 Net Connect 版本。
SunMC 设置信息：
IP 名称/地址 | SunMC 服务器的 IP 名称或 IP 地址。
Heartbeat 频率 | 此前没有检测到活动时，发送 Heartbeat 消息的频率。

### 相关主题

- 配置远程通知
- 重置通知设置参数