## 在设备上运行诊断测试

在设备上运行诊断测试：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment”>“清单”。

屏幕上将显示“设备”页面，其中显示了每个系统设备的摘要信息。

2. 单击您要运行诊断测试的设备的名称。

屏幕上将显示选定设备的详细信息。

3. 单击“诊断”。

“设备详细信息”页面将滚动到可用于该设备的诊断测试的列表。

4. 单击选择需要进行的诊断测试。

注意–

在 Sun StorEdge 6130 阵列运行诊断时，两个控制器必须均已安装和并且均处于联机状态。

5. 单击“运行测试”。

屏幕上将显示选定的诊断测试的“诊断设置”页面。

6. 选择诊断设置的选项，然后单击“运行”。

屏幕上将显示“测试结果”页面，并在测试完成时将新的测试结果添加到此页面。

注意–

有关设备诊断测试的信息，请参阅 CLI 命令的诊断选项的手册页。

### 相关主题

- 参考：Sun StorEdge 6130 阵列诊断
- 查看系统设备的异常报告
- 启用/禁用故障签名分析
- 恢复配置