## 配置遠端通知

若要配置通知設定參數：

1. 按一下 [Storage Automated Diagnostic Environment] > [管理] > [通知]。

將會顯示 [通知設定] 頁面，顯示通知設定參數。

2. 選擇您要啟用的每個遠端通知提供者之核取方塊。
3. 若已啟用 NSCC 通知，請指定送至 NSCC 的通知電子郵件是否應使用 Blowfish 演算法。
4. 若已啟用 Net Connect 通知，請指定要使用之 Net Connect 通知訊息最大的大小和 Net Connect 訊息的版本。
5. 若已啟用 SunMC 通知，請指定要通知事件和警示的 SunMC 伺服器之 IP 名稱或 IP 位址，並指定要傳送心跳頻率訊息的頻率（若未偵測到作業）。

備註：

請至 Sun Download Center (SDLC) 取得所需的 SunMC 代理程式套裝模組：http://wwws.sun.com/software/download

6. 按一下 [儲存]。

將會儲存配置的遠端通知設定參數。

### 相關主題

- 配置電子郵件通知
- 重設通知設定參數
- 測試通知電子郵件位址
- 新增電子郵件通知收件者
- 編輯電子郵件通知收件者
- 刪除電子郵件通知收件者
- 新增 SNMP 通知收件者
- 編輯 SNMP 通知收件者
- 刪除 SNMP 通知收件者