## 通知設定頁面

本頁面可讓您定義電子郵件通知的設定參數，並啟用各種遠端通知提供者。以星號 (*) 標記的項目表示必填欄位。

欄位/按鈕 | 說明
電子郵件通知設定
*將此 SMTP 伺服器用於遠端電子郵件 | 將處理遠端電子郵件傳輸的 SMTP 伺服器位址。安裝產品的主機無法處理電子郵件時才會使用。
電子郵件程式的路徑 | 當 SMTP 伺服器無法使用時，要使用的電子郵件應用程式之伺服器路徑。
寄件者的電子郵件位址 | 為所有電子郵件傳送指定為寄件者的電子郵件位址。
最大電子郵件大小 | 任何單一電子郵件訊息可允許最大的大小。
8 小時的期間內每個元件的最大電子郵件數量 | 有關單一元件在 8 小時的期間內可允許的電子郵件訊息數量。
測試電子郵件... | 按一下可將測試電子郵件傳送至測試電子郵件服務。
遠端通知設定
選擇提供者 | 選取您要啟用的每個 遠端通知提供者的核取方塊。 選項包括： NSCC － Network Storage Command Center Net Connect － Sun Net Connect SunMC － Sun Management Center SNMP 陷阱
NSCC 設定資訊
啟用加密 | 如果 [是]，請以 Blowfish 演算法加密傳送至 NSCC 的電子郵件，並以 MD5 總合檢查保護訊息。
Net Connect 設定資訊：
最大的大小 | Net Connect 檔可允許最大的大小。
傳輸方法 | 主機上安裝的 Net Connect 版本。
SunMC 設定資訊：
IP 名稱/位址 | SunMC 伺服器的 IP 名稱或 IP 位址
心跳頻率 | 傳送心跳訊息的頻率（如果沒有偵測到事先的作業）。

### 相關主題

- 配置遠端通知
- 重設通知設定參數