> ## 在主机上配置认证

> 您在主机上设置认证，以便其可以拒绝在智能卡上没有对应的认证机制的人的访问。主机认证机制是智能卡登录过程中 OCF 服务器默认的机制。

> 如果用户试图访问一个设定有一个不同的认证序列的客户机应用程序，则在登录过程中， OCF 服务器使用的是客户机认证机制。

> #### 激活认证服务

> 1. 从浏览窗格选择认证 (如果您尚未这样做的话)。

>    控制台窗格显示代表 Solaris 智能卡所支持的三个类型的认证服务的图标。所有认证机制均为活动，直到您将其撤销激活

> 2. 激活 (或撤销激活) 一个认证机制，方法是双击其图标来显示配置认证服务对话框。
> 3. 任意时候按帮助均可以查看针对 配置认证服务对话框 的帮助。

> #### 为 OCF 服务器定义默认的认证机制

> 1. 从浏览窗格选择 OCF 服务器 (如果您尚未这样做的话)。
> 2. 双击代表本地主机的图标。
> 3. 从可用资源列表选择认证。
> 4. 任意时候按帮助均可以查看针对 OCF 服务器配置对话框 的帮助。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

版权所有 © 1999 Sun Microsystems, Inc.