> ## Configurazione dell'autenticazione sull'host

> L'autenticazione sull'host deve essere configurata in modo da rifiutare l'accesso a chi non possieda i meccanismi di autenticazione appropriati sulla smart card. I meccanismi di autenticazione dell'host vengono predefiniti dal server OCF durante il login con la smart card.

> Se l'utente cerca di accedere a un'applicazione client per la quale è definita una sequenza di autenticazione differente, durante i login il server OCF utilizza i meccanismi di autenticazione del client.

> #### Attivare i servizi di autenticazione

> 1. Selezionare Autenticazione dalla finestra di navigazione.

>    La Console presenta le icone corrispondenti ai tre tipi di servizi di autenticazione supportati da Smart Card di Solaris. Inizialmente, tutti i meccanismi di autenticazione sono attivi.

> 2. Attivare (o disattivare) un meccanismo di autenticazione facendo doppio clic sull'icona corrispondente. Viene aperta la finestra di dialogo "Configurazione servizi di autenticazione".
> 3. Per visualizzare la guida relativa alla finestra di dialogo "Configurazione servizi di autenticazione", fare clic su Guida.

> #### Definire i meccanismi di autenticazione predefiniti per il server OCF

> 1. Selezionare "Server OCF" dalla finestra di navigazione.
> 2. Fare doppio clic sull'icona che rappresenta l'host locale.
> 3. Selezionare Autenticazione dall'elenco "Risorse disponibili".
> 4. Per visualizzare la guida relativa alla finestra di dialogo "Server OCF", fare clic su Guida.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.