> ## 基本配置文件夹

> 基本配置文件夹包含下列这些属性:

> - 唯一的卡终端名称- 包含一个用来识别读取器的唯一名称。
> - 模型名称- 包含您从添加读取器对话框选择的卡读取器的制造厂商的模型名称。

>   说明: | 不要更改模型名称，除非您正要升级到一个带有一个新的模型名称的卡读取器的版本。

> - 设备端口- 要求有读取器所附加的端口的完全合格的设备名，例如 /dev/cua/b 针对串口 b。

> ##### 为您的卡读取器定义基本属性

> 1. 请在唯一卡终端名称属性中为您的卡读取器键入一个唯一的名称，或接受字段中的默认的名称。

>    如果您有一个以上的同一类型的卡读取器附加到主机，则您必须为每个读取器键入唯一的卡终端名称。

> 2. 只在您正在使用卡读取器的一个较新版本 (与所显示的模型名称相比) 时才可以为卡读取器键入模型名称。
> 3. 键入读取器所附加的设备端口的名称。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

版权所有 © 1999 Sun Microsystems, Inc.