> ## 卡/认证文件夹

> 使用该文件夹来定义:

> - 用于客户机应用程序的有效的智能卡
> - 用于有效的卡的认证序列

> #### 所用智能卡复选列表

> 该列表显示当前已为 OCF 服务器激活的所有的智能卡类型。请选中在用户试图登录到应用程序时其必须在读取器中的智能卡类型。您可以选中一个以上的卡类型。

> #### 认证和标记列表

> 使用认证列表来为 ocf.client.default.authmechanism 属性定义一个值。在登录到客户机应用程序的过程中，该属性对用于所有有效的卡的默认的认证序列进行管辖。

> card_name 认证列表为您从所用智能卡所选择的卡类型显示可用的认证机制。标记列表显示用于在所选的智能卡类型上查询信息的当前的标记值。

> #### 为有效的卡定义默认的认证序列

> 1. 为应用程序定义有效的卡，方法是从所有的智能卡列表选中一个或多个智能卡类型。
> 2. 选择一个有效的卡类型。

>    card_name 认证列表将 PIN 显示为 Solaris 智能卡所赋予的默认的认证机制。标记列列示一个赋予应用程序的查询值。

> 3. 按添加来显示一个组合框。
> 4. 下拉箭头来显示 OCF 服务器上活动的认证机制，并根据需要选择附加的机制。

>    说明: | 在 card_name 认证列表中的认证机制的顺序是在一个用户访问该客户机应用程序时所尝试的认证序列的实际顺序。

> 5. 为每个选作一个有效的卡的卡类型重复该过程。
> 6. 按应用或确认拉将您的选择传给 OCF 服务器。

> 继续配置客户机，方法是按下一步按钮。

> 继续设置一个智能卡，方法是前往 开始使用智能卡设置。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

版权所有 © 1999 Sun Microsystems, Inc.