Información general Servidores y relés Direcciones de IP Macros Crear Nombre Opción Arriba/abajo Suprimir Duplicar Modificar Suprimir Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Crear macro El cuadro de diálogo Crear macro permite definir una nueva macro en la base de datos `dhcptab` del servidor DHCP seleccionado. Los resultados de este cuadro de diálogo son análogos a los generados por el comando `dhtadm -A -d -m` de SolarisTM. Consulte Usar macros y opciones para obtener más información sobre cómo definir macros de DHCP. A continuación se describen los valores disponibles en el cuadro de diálogo Crear macro.
Nombre | Especifique el nombre de una nueva macro. Recuerde que el nombre que elija determinará la categoría de la macro. Los nombres de macros pueden tener un máximo de 64 caracteres alfanuméricos. Al asignar un nombre a la macro, no olvide darle el mismo nombre que el recurso o dispositivo de la categoría que desee controlar. Por ejemplo, para crear una macro de clase cliente para configurar una JavaStationTM (cuyo nombre de clase cliente es `SUNW.Javastation`), asígnele el nombre `SUNW.Javastation`.
Opción | Especifique los nombres de opciones y/o macros que desee incluir en la macro. Las opciones o macros deben existir previamente en la base de datos de DHCP. Si la opción no existiera, podrá crearla con el cuadro de diálogo Crear opción. Para examinar la lista de opciones definidas, haga clic con el botón derecho del ratón en la columna Opciones. Las opciones están ordenadas por categoría y tipo. Para ver la lista de opciones estándar, consulte Opciones estándar. Para incluir una macro anidada, escriba Incluir en la columna Opciones y el nombre de la macro en la columna Valores. Para especificar una opción, escriba su nombre en la columna Opciones y su valor en la columna Valores.
Trasladar arriba/trasladar abajo | Haga clic en Trasladar arriba o Trasladar abajo para cambiar el orden de procesamiento de las opciones y macros anidadas. El orden de procesamiento es importante, ya que las opciones y macros que se procesen en último lugar anulan los valores conflictivos de las procesadas en primer lugar.
Suprimir | Seleccione una opción y haga clic en Suprimir para eliminarla de la macro.
Notificar cambios al servidor DHCP: marque esta casilla si desea que el servidor DHCP vuelva a cargar `dhcptab` después de escribir la nueva información de la macro. Cuando el servidor vuelve a cargar `dhcptab` los clientes empiezan a recibir los nuevos datos de configuración inmediatamente. Sin embargo, en algunos casos quizás desee retrasar la recarga. Por ejemplo, quizás deba modificar varias macros para que las configuraciones sean correctas. volver al principio