Présentation Serveurs et agents de relais Adresses IP Création Assistant Adresses Duplication Modification Modification multiple Serveur Commentaire Macro BOOTP Inutilisable Bail Libération Suppression Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Modification de plusieurs adresses La boîte de dialogue Modification de plusieurs adresses vous permet de modifier plusieurs enregistrements de clients dans la table du réseau DHCP courant. Cette boîte de dialogue donne les mêmes résultats que la commande `pntadm -M` de SolarisTM.
Pour modifier une seule adresse, sélectionnez-la dans la liste d'adresses du réseau sélectionné puis choisissez Caractéristiques dans le menu Editer ; la boîte de dialogue Caractéristiques des adresses apparaît.
Cette section fournit une description des paramètres de la boîte de dialogue Modification de plusieurs adresses. Notez que les champs libellés Conserver les paramètres actuels ne sont pas modifiés dans les enregistrements sélectionnés.
Serveur responsable | Indiquez le nom de machine ou l'adresse IP du serveur DHCP propriétaire de l'adresse IP. Ce serveur doit fournir la réponse initiale à la demande d'allocation d'une adresse IP par le client DHCP. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des serveurs auxquels vous êtes connecté. Vous pouvez également entrer le nom ou l'adresse d'un serveur qui ne figure pas dans cette liste.
Commentaire (facultatif) | Entrez un texte de commentaire.
Macro de configuration | Le serveur utilise la macro de configuration pour extraire les paramètres de configuration des clients dans la base de données `dhcptab`. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des macros disponibles sur le serveur. Si la macro souhaitée n'existe pas encore sur le serveur, vous pouvez la créer à l'aide de la boîte de dialogue Création de macro.
BootP | Vous pouvez choisir d'attribuer ou non toutes les adresses aux clients BOOTP.
Inutilisable | Vous pouvez choisir de marquer ou non ces adresses comme Inutilisables.
Type de bail | Dynamique : le serveur DHCP est responsable de l'attribution et de la réattribution de cette plage d'adresses IP. Entrez la date d'expiration du bail. Vous pouvez indiquer une date d'expiration pour le bail au format mm/jj/aaaa. Permanent : le bail n'expire pas.
début