> ## Cartella "Configurazione di base"

> La cartella "Configurazione di base" include le seguenti proprietà:

> - Nome terminale schede - Contiene l'identificativo del lettore, che deve essere esclusivo.
> - Nome modello - Contiene il nome assegnato dal produttore al modello di lettore selezionato nella finestra di dialogo "Aggiungi lettore".

>   Nota: | Non modificare questo parametro, a meno che non si debba eseguire l'aggiornamento a un nuovo modello di lettore.

> - Dispositivo porta - Inserire il nome di dispositivo completo della porta a cui è collegato il lettore, ad esempio /dev/cua/b per la porta seriale b.

> ##### Definire le proprietà di base per il lettore della scheda

> 1. Digitare un nome per il lettore nel campo "Nome terminale schede", oppure accettare il nome predefinito.

>    Se all'host sono collegati più lettori dello stesso tipo, è necessario inserire un nome di terminale per ognuno.

> 2. Inserire il modello del lettore solo se si utilizza una nuova versione del dispositivo rispetto al modello visualizzato.
> 3. Inserire il nome della porta a cui è collegato il lettore.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.