> ## Der Ordner "Standardeinstellungen"

> In diesem Ordner definieren Sie Standardeigenschaften für die Client-Anwendung.

> #### Verfügbare Ressource: Smart Cards

> Mit der Kategorie "Smart Card" definieren Sie die Eigenschaft ocf.client.defaultcard. Diese Eigenschaft legt einen bestimmten Kartentyp (unter allen gültigen Kartentypen) fest, der für die Anwendung verwendet werden muß. Zu den von Solaris Smart Cards erkannten Kartentypen gehören:

> - Payflex
> - iButton
> - Cyberflex
> - Standardeinstellung für OCF-Server – Dieser Wert gibt denselben Wert an, der festgelegt wurde, als die Standard-Smart Card für den OCF-Server bestimmt wurde.

> ##### So definieren Sie die Standard-Smart Card

> 1. Wählen Sie "Smart Card" aus der Liste "Verfügbare Ressourcen".
> 2. Aktivieren Sie das Optionfeld neben der gewünschten Standard-Smart Card.

>    Sie können nur einen Standardkartentyp festlegen.

>    Hinweis: | Der Kartentyp, den Sie als Standardkarte gewählt haben, muß auch als gültige Karte definiert worden sein. Siehe Liste der verwendeten Smart Cards.

> 3. Klicken Sie auf "Anwenden" oder "OK", um Ihre Auswahl an den OCF-Server zu übertragen.

> #### Verfügbare Ressource: Karten-Lesegerät

> Mit dieser Kategorie definieren Sie ein Standard-Karten-Lesegerät, das von der Client-Anwendung erkannt wird.

> ##### So definieren Sie das Standard-Smart Card-Lesegerät.

> 1. Wählen Sie aus der Liste "Verfügbare Ressourcen" die Option "Karten-Lesegerät".
> 2. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem gewünschten Standard-Karten-Lesegerät.

>    Sie können nur ein Karten-Lesegerät als Standard festlegen.

>    Hinweis: | Das von Ihnen gewählte Karten-Lesegerät muß die Standardkarte berücksichtigen, die Sie unter Verfügbare Ressource: Smart Cards festgelegt haben.

> 3. Klicken Sie auf "Anwenden" oder "OK", um Ihre Auswahl an den OCF-Server zu übertragen.

> #### Verfügbare Ressource: Berechtigungsprüfung

> Mit der Liste "Standard-Berechtigungsprüfung" definieren Sie die Eigenschaft ocf.client.default.authmechanism. Diese Eigenschaft gibt die Standard-Berechtigungsprüfungssequenz an, die verwendet wird, wenn sich ein Benutzer mit der Standard-Smart Card anmeldet und versucht, auf die aktuelle Anwendung zuzugreifen.

> Sie können die Methoden wählen, die Sie für den OCF-Server aktiviert haben. Siehe Dialogfeld "Berechtigungsprüfungs-Services konfigurieren". Die Spalte "Kennzeichnung" enthält die Kennzeichnungen, die mit dem Client auf der Smart Card verknüpft sind.

> Weitere Informationen zu diesen Berechtigungsprüfungsmethoden erhalten Sie im Solaris Smart Cards Administration Guide.

> #### So definieren Sie die standardmäßige Berechtigungsprüfungssequenz für den Client

> 1. Wählen Sie aus der Liste "Verfügbare Ressourcen" die Option "Berechtigungsprüfung".
> 2. Beginnen Sie mit der Bearbeitung der Berechtigungsprüfungssequenz, indem Sie:
> a. auf "Hinzufügen" klicken, um eine weitere Berechtigungsprüfungsmethode zu wählen, oder
> b. auf "Ändern" klicken, um die derzeit gewählte Methode zu ändern, oder
> c. auf "Löschen" klicken, um die derzeit gewählte Methode zu löschen.

> Es wird ein Kombinationsfeld angezeigt.

> 1. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste mit den Berechtigungsprüfungsmethoden anzuzeigen. Wählen Sie ggf. zusätzliche Methoden.

>    Hinweis: | Die Reihenfolge der Methoden in der Liste der standardmäßigen Berechtigungsprüfung stellt die Reihenfolge der Berechtigungsprüfungssequenz dar, die vom OCF-Server eingehalten wird.

>    Sie können mehr als eine standardmäßige Berechtigungsprüfungsmethode wählen. Klicken Sie auf "Anwenden" oder "OK", um Ihre Auswahl an den OCF-Server zu übertragen.

> Fahren Sie mit der Konfiguration des Clients fort, indem Sie auf die Schaltfläche "WEITER" klicken.

> Fahren Sie mit der Einrichtung der Smart Card fort, indem Sie zum Abschnitt Erste Schritte bei der Smart Card-Einrichtung wechseln.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.