> ## [デフォルト] フォルダ

> このフォルダでは、クライアントアプリケーションのデフォルトの属性を定義します。

> #### 利用可能なリソース: スマートカード

> このカテゴリでは、ocf.client.defaultcard 属性を定義します。ocf.client.defaultcard 属性は、有効なカードタイプのうち、このアプリケーションで使用する必要がある特定の 1 種類を定義します。Solaris Smart Cards では、次のようなカードタイプが認識されます。

> - Payflex
> - iButton
> - Cyberflex
> - OCF サーバーのデフォルト - OCF サーバーのデフォルトのスマートカードのカードタイプ

> ##### デフォルトのスマートカードを定義するには

> 1. [利用可能なリソース] リストから [スマートカード] を選択します。
> 2. デフォルトのスマートカードのラジオボタンを押します。

>    デフォルトのカードタイプを複数選択することはできません。

>    注: | デフォルトカード用に選択したカードタイプが有効なカードとして定義されていなければなりません。[使用されるスマートカード] チェックリストを参照してください。

> 3. [適用] または [了解] を押し、選択内容を OCF サーバーに適用します。

> #### 利用可能なリソース: カードリーダー

> このカテゴリでは、クライアントアプリケーションが認識するデフォルトのスマートカードを定義します。

> ##### デフォルトのスマートカードリーダーを定義するには

> 1. [利用可能なリソース] リストから [カードリーダー] を選択します。
> 2. デフォルトのカードリーダータイプのラジオボタンを押します。

>    デフォルトのカードリーダーを複数選択することはできません。

>    注: | 利用可能なリソース: スマートカードで定義したデフォルトのカードに対応するカードリーダーを選択してください。

> 3. [適用] または [了解] を押し、選択内容を OCF サーバーに適用します。

> #### 利用可能なリソース: 認証

> [デフォルトの認証] リストを使って、ocf.client.default.authmechanism 属性を定義します。この属性は、ユーザーがデフォルトのスマートカードを使ってログインし、現在のアプリケーションにアクセスしようとしたときに使用するデフォルトの認証シーケンスを指定します。

> 選択可能な認証機構は、OCF サーバー用にアクティブになっている認証機構です。[認証] ダイアログボックス を参照してください。[デフォルト認証] 欄には、クライアントに関連づけられたスマートカード上のタグが一覧表示されます。

> 認証機構の概念的な情報については、『Solaris スマートカードの管理』を参照してください。

> #### クライアントが使用するデフォルトの認証シーケンスを定義するには

> 1. [利用可能なリソース] リストから [認証] を選択します。
> 2. 認証シーケンスの編集を開始します。
>    - 新しい認証機構を追加する場合は [追加] を押します。
>    - 現在選択している認証機構を変更する場合は [変更] を押します。
>    - 現在選択している認証機構を削除する場合は [削除] を押します。

>    コンボボックスが表示されます。

> 1. 矢印ボタンをプルダウンして認証機構を一覧表示し、ここから必要に応じて追加する認証機構を選択します。

>    注: | OCF サーバーは、[デフォルトの認証] リストに表示されている順番で認証シーケンスを実行します。

>    デフォルトの認証機構は複数選択できます。選択できたら、[適用] または 了解] を押し、選択内容を OCF サーバーに適用します。

> クライアントの構成を続行する場合は、このページの [次へ] をクリックしてください。

> スマートカードの設定を開始する場合は、スマートカードの設定に進みます。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.