> ## Configuration des clients OCF

> Vous devez configurer un ensemble de propriétés pour les applications clientes exécutées sur la machine locale. Ces propriétés définissent les cartes à puce par défaut et la séquence d'authentification utilisée par chaque application cliente OCF.

> Une application n'a pas nécessairement la même séquence d'authentification que le serveur OCF. La séquence d'authentification cliente est prioritaire par rapport à une autre séquence d'authentification attribuée au serveur OCF.

> Par exemple, vous pouvez configurer un mot de passe comme mécanisme d'authentification par défaut pour le serveur OCF. Cependant, vous souhaitez peut-être ajouter une authentification de type PIN dans la séquence d'authentification pour toute personne tentant d'accéder à une application cliente, telle que le bureau Solaris.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.