> ## 默认值文件夹

> 使用该文件夹来为客户机应用程序定义默认的属性。

> #### 可用的资源: 智能卡

> 使用智能卡类别来定义 ocf.client.defaultcard 属性。该属性定义一个特定的必须用于应用程序的卡类型 (在所有有效的卡类型中)。 Solaris 智能卡所知晓的卡类型包括:

> - Payflex
> - iButton
> - Cyberflex
> - OCF 服务器默认值 - 该值指示相同的值已被设置为 OCF 服务器的默认的智能卡。

> ##### 定义默认的智能卡

> 1. 从可用资源列表选择智能卡。
> 2. 按"默认的智能卡"单选按钮。

>    您只可以单击一个默认的卡类型。

>    说明: | 您所挑选用作默认的卡的卡类型还必须已定义为一个有效的卡。请参见 所用智能卡复选列表。

> 3. 按应用或确认将您的选择传给 OCF 服务器。

> #### 可用的资源:卡读取器

> 使用该类别来定义一个来由客户机应用程序识别的默认的智能卡读取器。

> ##### 定义默认的智能卡读取器

> 1. 从可用资源列表选择卡读取器。
> 2. 按"默认的卡读取器类型"单选按钮。

>    您只可以单击一个默认的卡读取器。

>    说明: | 您选择的卡读取器必须适合您在 可用的资源: 智能卡 中定义的默认的卡。

> 3. 按应用或确认拉将您的选择传给 OCF 服务器。

> #### 可用的资源: 认证

> 使用默认的认证列表来定义 ocf.client.default.authmechanism 属性。该属性指定默认的认证序列，用于一个用户借助默认的智能卡登录并试图访问当前的应用程序。

> 您可以从中进行选择的可用的机制是那些已为 OCF 服务器激活的机制。请参见 配置认证服务对话框。标记列列示智能卡上的与客户机相关联的标记。

> 如要了解关于这些认证机制的概念性信息，请参考 Solaris 智能卡管理指南。

> #### 为客户机定义默认的认证序列

> 1. 从可用资源列表选择认证。
> 2. 开始编辑认证序列，方法是:
> a. 按添加来选择一个附加的认证机制。
> b. 按修改来更改当前所选的机制。
> c. 按删除来删除当前所选的机制

> 一个组合框显示出来。

> 1. 下拉箭头来显示认证机制，并根据需要选择附加的机制。

>    说明: | 默认的认证列表中的机制的顺序是 OCF 服务器所尝试的认证序列的实际顺序。

>    您可以单击一个以上的默认的认证机制。按应用或确认来将您的选择传给 OCF 服务器。

> 继续配置客户机，方法是按下一步按钮。

> 继续设置一个智能卡，方法是前往 开始使用智能卡设置

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

版权所有 © 1999 Sun Microsystems, Inc.