概要 サーバーとリレーエージェント IP アドレス マクロ オプション 手順... サーバー アドレス マクロ オプション 表示 作成 複製 変更 削除 メニュー 索引 |  |  | # 手順: オプション オプションを表示する メインウィンドウの「オプション」 タブを選択します。 DHCP サーバーの `dhcptab` 中のオプションリストが表示されます。 新しいオプションを作成する メインウィンドウの「オプション」 タブを選択します。 DHCP データベース中のオプションリストが表示されます。 「編集」メニューから「作成」を選択します。 「オプションの作成」ダイアログボックスが開きます。 新しいオプションに対する設定内容を入力します。 「オプションの作成」ダイアログボックスで設定できる項目は、次のとおりです。 「名前」 「カテゴリ」 「ベンダークライアントクラス」 「コード」 「データ型」 「最小値」 「最大値」 「了解」をクリックして、設定を適用します。 新しいオプション定義が `dhcptab` マクロに取り込むことができるようになります。 オプション定義を複製する メインウィンドウの「オプション」 タブを選択します。 オプションのリストが表示されます。 複製したいオプション定義を選択します。 「編集」メニューから「複製」を選択します。 「マクロの複製」ダイアログボックスが開き、選択されたオプションの設定がフィールド中に表示されます。 新しいオプションの名前を入力します。 オプション定義の設定を変更し、「了解」をクリックします。 新しいオプションの定義が `dhcptab` 中に格納されます。 オプション定義を変更する メインウィンドウの「オプション」タブを選択します。 オプションのリストが表示されます。 変更したいオプション定義を選択します。 オプションをダブルクリックし、「編集」メニューから「属性」を選択します。 「オプションの属性」ダイアログボックスが開きます。 オプション定義を変更し、「了解」をクリックします。 新しい設定が `dhcptab` 中に格納されます。 オプション定義を削除する メインウィンドウの「オプション」タブを選択します。 定義されているオプションのリストが表示されます。 削除したいオプション定義を選択します。 「編集」メニューから「削除」を選択します。 `dhcptab` データベースからオプション定義を削除します。 ページの先頭へ