Présentation Serveurs et relais Configuration DHCP Configuration de relais Configuration des réseaux Services DHCP Services de relais Démarrage/Arrêt Activation/Désactivation Annulation de la configuration Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Serveurs DHCP et agents de relais BOOTP Vous pouvez utiliser DHCP Manager pour configurer et gérer votre serveur DHCP ou votre agent de relais BOOTP, ainsi que les réseaux associés. ## Serveur DHCP Le serveur DHCP gère l'espace d'adressage IP des réseaux connectés au serveur. Utilisez l'Assistant de configuration DHCP pour configurer votre serveur DHCP. L'Assistant de configuration DHCP suit étape par étape la procédure permettant de configurer le système en tant que serveur DHCP et configure le premier réseau. Il suit les mêmes étapes que la commande `dhcpconfig` de Solaris. Après une configuration initiale, vous pouvez configurer d'autres options pour personnaliser le comportement du serveur DHCP à l'aide de la boîte de dialogue Modification des services, disponible à partir du menu Service. Utilisez le menu Service pour arrêter, démarrer, désactiver et activer le serveur DHCP ainsi que pour annuler sa configuration. ## Agent de relais BOOTP L'agent de relais BOOTP peut recevoir et transmettre à un serveur DHCP les demandes de configuration d'un client se trouvant dans un réseau qui n'est pas directement connecté à un serveur DHCP. Utilisez la boîte de dialogue Configuration BOOTP pour la configuration initiale. Vous pouvez configurer d'autres options via la boîte de dialogue Modification des services, disponible à partir du menu Service. Utilisez le menu Service pour arrêter, démarrer, désactiver et activer l'agent de relais BOOTP, ainsi que pour annuler sa configuration. ## Réseaux Le serveur DHCP peut gérer des clients et des adresses sur les réseaux configurés. Utilisez l'Assistant de configuration DHCP pour configurer le premier réseau. Après la configuration initiale, vous pouvez configurer d'autres réseaux à l'aide de l'Assistant Réseau, disponible dans le menu Editer. Sélectionnez Supprimer des réseaux dans le menu Editer pour supprimer un réseau de la liste des réseaux surveillés.