2. 概述 服务器与中继代理程序 IP 地址 宏 选项 如何.. 服务器与中继 配置 DHCP 配置 BOOTP 配置网络 删除网络 自定服务 引导/停止/重新引导 启用/停用 取消配置 DHCP 取消配置 BOOTP 地址 宏 选项 索引 |  |  | # 如何∶服务器与中继 配置 DHCP 服务器 从「系统管理」主控台选择一台服务器，然後引导 DHCP 管理器。 如果先前没有将服务器配置成 DHCP 服务器或 BOOTP 中继代理程序，则会显示「选择服务器配置」对话框。您可以选择将服务器配置成 DHCP 服务器或 BOOTP 中继代理程序，但不能配置成两种。 选择「配置成 DHCP 服务器」。 将引导「DHCP 服务器配置向导」。 按照要求的信息逐步完成配置。 完成配置後，将引导 DHCP 服务器。 若要更改任何配置参数，您必须先取消配置服务器，然後再使用「配置向导」重新配置服务器。 若要自定 DHCP 服务，请选择「服务」菜单中的「修改」。 配置 BOOTP 中继代理程序 从「系统管理」主控台选择一台服务器，然後引导 DHCP 管理器。 如果先前没有将服务器配置成 DHCP 服务器或 BOOTP 中继代理程序，则会显示「选择服务器配置」对话框。 您可以选择将服务器配置成 DHCP 服务器或 BOOTP 中继代理程序。 选择「配置成 BOOTP 中继」。 「配置 BOOTP 中继」对话框会显示出来。 输入 DHCP 服务器。 将一或多个 DHCP 服务器的名称或 IP 地址输入到要中继配置要求的服务器。 完成配置後，将引导 BOOTP 中继代理程序。 若要自定 BOOTP 中继服务，请选择「服务」菜单中的「修改」。 配置网络 当您先配置 DHCP 服务器时，「配置向导」会配置第一个网络。若要新增额外网络，请按照下列步骤。 从「查看地址」窗口的「编辑」菜单中选择「网络向导」。 输入新网络的配置信息。 单击「确定」确认您的动作。 删除网络 删除网络就是将它从 DHCP 服务器所监视的网络清单中删除。 从「查看地址」窗口的「编辑」菜单中选择「删除网络」。 「删除网络」对话框会显示出来。已配置的网络会列在「保留网络」清单中。 选择要删除的网络，并使用箭头键将它移到[删除网络」清单。 单击「确定」确认您的动作。 您不能使用此对话框来新增网络。若要新增或恢复网络到受监视网络的 DHCP 服务器清单，您必须使用网络向导来配置。 自定服务 您可以为服务器或 BOOTP 中继代理程序配置 DHCP 或 BOOTP 服务。 选择「服务」菜单中的「修改」。 「修改服务选项」对话框会显示出来。 输入配置信息 使用「修改服务选项」对话框可自定 DHCP 或中继服务。 您可以 (针对 DHCP 服务器) 配置 BOOTP 兼容性模式之类的选项，或者修改要转发要求 (中继代理程序) 的 DHCP 服务器清单。 单击「确定」。 引导、停止或重新引导服务器或中继代理程序 当您完成初始配置後，DHCP 服务器或 BOOTP 中继代理程序将自动引导。您可以选择「服务」菜单中的「停止」或「引导」来停止或引导服务。这和执行 `/etc/init.d/dhcp` 脚本以及 `stop` 或 `start` 指令很类似。 在主窗口中选择「服务」菜单。 选择「服务」菜单中的「引导」、「停止」或「重新引导」。
   引导 | 单击「引导」可引导已经停止的 DHCP 或 BOOTP 中继服务。
   停止 | 单击「停止」可停止 DHCP 或 BOOTP 守护程序。
   重新引导 | 单击「重新引导」可强制 DHCP 服务器重新读入 `dhcptab`。
2. 单击「确定」确认您的动作。 启用或停用服务器或中继代理程序 选择「服务」菜单中的「停用」，可从引导顺序中删除 DHCP 守护程序。停用 DHCP 服务时，在您重新引导服务器时将不会自动引导该服务。 选择「启用」可将 DHCP 守护程序恢复到引导顺序。 在主窗口中选择「服务」菜单。 选择「服务」菜单中的「启用」或「停用」。
   启用 | 单击「启用」可恢复已经停用的 DHCP 服务。
   停用 | 单击「停用」可从引导顺序中删除 DHCP 服务。
2. 单击「确定」确认您的动作。 取消配置 DHCP 服务器 为了更改 DHCP 服务器的任何配置参数，您必须先取消配置该服务器，然後再回到「配置向导」。 从「服务」菜单中选择「取消配置」。 「取消配置服务」对话框会显示出来。 选择一或两个选项。
   删除 `dhcptab` 和所有 DHCP 网络表 | 请小心使用此选项。如果您使用的是 NIS+，则删除这些表格可能会让其它共享这些数据库的 DHCP 服务器发生问题。
   删除 DHCP 地址的所有主机表项目 | 复选此方块以便由服务器的`主机`表中也可删除项目。
单击「确定」确认您的动作。 取消配置 BOOTP 中继代理程序 从「服务」菜单中选择「取消配置」。 「取消配置服务」对话框会显示出来。 单击「确定」确认您的动作。 回到页首